**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）电刀采购项目（医工）

**项目编号：**GN2024-32-4284

**数量:** 1台

**技术参数：**

高频电刀参数

1、技术参数

**★**1.1配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒；

**★**1.2具有独立的控制切割和凝血的发生器；

1.3采用单/双向技术控制活性电极高频发生器；

1.4可装卸并可高温消毒硅胶手柄线；

1.5十种可装卸并可高温消毒电极；

1.6电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝；

1.7配备可装卸并可高温消毒电极手柄；

1.8适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等；

1.9电源电压：230V-50/60HZ，功率：30W/600Ω，频率：1.2MHZ±0.2 MHZ。

2、售后保障：

2.1 免费整机包修3年；

2.2免费培训10小时。